## このサイトを参照するため、JavaScriptを有効にして下さい。

# MDaemonメールサーバ 25.0

- ウィンドウを縮小
- 大きいテキスト | 小さいテキスト
- ページヘッダを隠す
- 展開するテキストを表示
- 印刷バージョン
- パーマリンクURLを保存

共有ネットワークパス | スクロール 前へ トップ 次へ もっと

共有ネットワークパス

共有ネットワークパスの編集を有効化 (クラスタの最初のノードで必要）

この画面のオプションを使ってMDaemonクラスターが使用する共有ネットワークパスの設定を行う事ができます。これはクラスタの最初のノードで必要で、共有ネットワークパスが他のノードへレプリケーションされます。

コモンMDaemonネットワーク共有で全ネットワークパスを設定

全ての共有ネットワークパスを一つのコモンネットワーク共有へ配置するにはこのオプションを選択します。このオプションは全てのパスをデフォルト値として設定し、全てのパスは読み取り専用となります。

全ネットワークパスを個々に設定

各共有ネットワークパスを個別に設定するにはこのオプションを選択します。例えばメールフォルダとメールアーカイブを異なるネットワークの場所へ格納する場合には、このオプションを選択します。

マルチノードでのメールルーティングを有効化

メールキューをクラスタノード間で共有する場合はマルチノードメールルーティングを使用します。複数サーバー処理でのメール配信によって、均等な負荷分散が行えるようになり、サーバーがダウンした際キューへメールが溜まってしまう事も防ぐ事ができるようになります。

参照:

クラスターサービス

クラスターサービス | オプション/カスタマイズ

クラスターサービス | 診断

MDaemon v25.0.0 - 6月 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies, Ltd.