## このサイトを参照するため、JavaScriptを有効にして下さい。

# MDaemonメールサーバ 25.0

- ウィンドウを縮小
- 大きいテキスト | 小さいテキスト
- ページヘッダを隠す
- 展開するテキストを表示
- 印刷バージョン
- パーマリンクURLを保存

アドレスの割り当て | スクロール 前へ トップ 次へ もっと

送信時のアドレス割り当て設定

送信IPアドレスの割り当てを有効にする

このオプションを有効にすると、MDaemonは送信ソケットを常に割り当てるようになります。ホスト名 & IP画面でドメインはこのIP宛の接続のみを使用する オプションを使っているドメインに対しては、MDaemonはドメイン用に設定したIPを使用します。それ以外の場合は、下記のデフォルトで使用する送信IPアドレスを使用します。

デフォルトで使用する送信IPアドレス： IPv4/IPv6 アドレス

ドメインマネージャのホスト名 & IP で特定のIPアドレスを指定されていないホストが送信時に使用するIPアドレスです。

受信時のアドレス割り当て設定

受信時に使用する2番目のIPアドレス: IPv4/IPv6アドレス

2番目に使用する受信時のアドレスを指定する場合はこのオプションを使用します。

参照:

ドメインマネージャ » ホスト名 & IP

IPv6

MDaemon v25.0.0 - 6月 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies, Ltd.