## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 25.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Регулировка полосы пропускания - обзор | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Функция "Регулировка полосы пропускания" (Bandwidth Throttling) позволяет вам управлять полосой пропускания, используемой MDaemon. Вы можете управлять скоростью работы отдельных сеансов и сервисов—для каждого из основных сервисов MDaemon вы можете установить свою скорость передачи данных, в том числе для доменов и доменных шлюзов. Вы можете также установить пределы скорости для локальных соединений, выбрав в выпадающем списке значение "Local traffic". Тем самым вы можете выбрать индивидуальные параметры для соединений между локальными IP-адресами или доменами.

Настройка полосы пропускания может быть выполнена для каждой сессии и для каждого сервиса. Когда выбран режим "Применить регулирование для каждой сессии", полоса пропускания будет регулироваться для каждой сессии в отдельности. Несколько сессий для сервиса одного типа, работающих одновременно, могут в сумме превысить значение, настроенное для этого типа сервиса. Если управление пропускной способностью настроено для каждого сервиса, MDaemon будет контролировать суммарный трафик всех однотипных сессий и выделять каждой равную часть от общей полосы пропускания. Таким образом, полоса пропускания канала будет равномерно распределена между несколькими сессиями. Это позволит вам ограничить полосу пропускания для сервиса в целом.

Управление пропускной способностью для доменного шлюза реализовано не так, как для обычного домена, так как Доменный шлюз не имеет собственного IP-адреса. MDaemon должен использовать значение, передаваемое в команде RCPT, чтобы определить, находится ли входящая SMTP сессия внутри границ шлюза. Если это так, то будет применяться управление пропускной способностью входящего SMTP. Из-за ограничений SMTP, если даже один из множества получателей сообщения находится в шлюзе домена, то ограничение будет применяться ко всей сессии.

Пропускная способность измеряется в килобайтах в секунду (Кб/с). Значение "0" означает, что никакие ограничения не будут применяться к сессии (или сервису), в этом случае они будут использовать максимально возможную скорость передачи. Значение "10", например, будет заставлять MDaemon сознательно понижать скорость передачи всего до 10 Кб/с.

В начале сессии ограничения пропускной способности могут быть превышены. Ограничение начинает действовать и постепенно скорость передачи устанавливается в заданных пределах.

См. также:

Регулировка полосы пропускания

IP-адреса LAN

MDaemon v25.0.0 - Март 2025. © MDaemon Technologies, 1996-2025. Все права защищены.