## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 25.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Привязка | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Настройки привязки исходящих сокетов

Включить привязку исходящих IP-адресов

Если эта опция включена, MDaemon всегда выполняет привязку исходящих сокетов. Для доменов, у которых отмечена опция Этот домен распознает подключения только к данным IP-адресам на экранеИмя хоста и IP-адрес, используется указанный в настройках IP-адрес домена. В иных случая используются Адрес(а) для привязки исходящих сокетов по умолчанию, указанные ниже.

Адрес(а) для привязки исходящих сокетов по умолчанию: адреса IPv4/IPv6

Эти IP-адреса будут использоваться для привязки исходящих сокетов теми доменами, которые не были привязаны к специфическим IP-адресам в диалоговом окнеИмя хоста и IP-адрес.

Настройки привязки входящих сокетов

Дополнительный IP-адрес для привязки входящих сокетов: адреса IPv4/IPv6

Воспользуйтесь этой опцией, чтобы задать дополнительный набор IP-адресов дляпривязки входящих сокетов.

См. также:

Диспетчер доменов » Имя хоста и IP-адрес

IPv6

MDaemon v25.0.0 - Март 2025. © MDaemon Technologies, 1996-2025. Все права защищены.