## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 25.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Веб-сервер | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Эта вкладка содержит различные глобальные параметры Webmail, которые действуют на уровне сервера и не переопределяются на уровне отдельных пользователей и доменов.

MDaemon Webmail

Webmail отключен

Поставьте здесь флажок, чтобы отключить Webmail. Включить или отключить Webmail также можно из меню "Файл" и левой панели консоли MDaemon (узел "Сервера").

| Для использования Привязки вложений Webmail должен быть включен.

Webmail запущен с использованием встроенного веб-сервера

' Включить или отключить Webmail также можно из меню "Файл" и левой панели консоли MDaemon (узел "Сервера").

Webmail запущен с использованием внешнего веб-сервера (IIS, Apache и т.д.)

Выберите эту опцию, если хотите, чтобы Webmail работал под управлением IIS (Internet Information Server) или какого-то другого веб-сервера, но не встроенного веб-сервера MDaemon. Это закроет доступ к некоторым элементам интерфейса, обращение к которым могло вызвать конфликты с вашим альтернативным сервером.

Дополнительную информацию см. в статье базы знаний MDaemon Technologies: Как настроить службы Webmail, удаленного администрирования, ActiveSync, CalDav, CardDav, AutoDiscover, MDDP, Webmail API и API XML в IIS.

Запустить Webmail сервер, используя этот TCP-порт

Здесь устанавливается номер порта, по которому Webmail будет ожидать подключений от вашего веб-браузера.

Максимальное количество одновременных сессий

Здесь можно задать максимальное число сеансов, которые могут одновременно работать с Webmail.

Сессии, во время которых не составляется сообщение, истекают после [xx] минут бездействия

Если пользователь авторизовался в Webmail, но не начал составлять сообщение, то через указанное здесь время эта сессия будет принудительно закрыта со стороны Webmail.

Сессии, во время которых составляется сообщение, истекают после [xx] минут бездействия

Этот таймер определяет, как долго пользовательская сессия будет держаться открытой, пока идет составление сообщение, а сессия остается фактически неактивной. Обычно следует устанавливать для этого таймера значение больше, чем для таймера Сессии, во время которых не составляется сообщение…, поскольку обычно время бездействия в сеансе увеличивается, когда пользователь пишет новое сообщение. Это происходит потому, что написание сообщение не требует непосредственной связи с сервером, пока это сообщение не будет отправлено.

Сессии LAN IP, не создающие сообщения, истекают после [xx] минут бездействия.

Если пользователь с LAN IP-адреса вошел в Webmail, но не создает сообщение, это количество времени, в течение которого его сессия будет оставаться неактивной, прежде чем Webmail закроет ее. Примечание: Эта опция доступна только в MDRA.

Сессии LAN IP, создающие сообщение, истекают после [xx] минут бездействия.

Этот таймер определяет, как долго сессия пользователя на LAN IP будет оставаться открытой, пока он пишет сообщение и сессия остается неактивной. Рекомендуется установить этот таймер выше, чем таймер "Сессии, не создающие сообщения... ", поскольку время бездействия обычно больше, чем время создания сообщения пользователем. Это связано с тем, что создание сообщения не требует связи с сервером до тех пор, пока сообщение не будет отправлено. Примечание: Эта опция доступна только в MDRA.

Кэшировать HTML шаблоны для улучшения работы веб сервера

Включите эту опцию, чтобы Webmail кэшировал шаблоны в памяти, вместо того, чтобы считывать их с диска при каждом обращении. Это может значительно увеличить производительность сервера, но если вы сделаете какие-либо изменения в любом из шаблонов, нужно будет перезапустить Webmail.

Использовать cookie для запоминания имени входа, темы и других свойств

Включите эту опцию, если хотите, чтобы Webmail сохранял на клиентской машине имя входа, тему оформления и другие параметры пользователя с помощью записей cookie. Применение этой возможности делает вход в систему более комфортным для ваших пользователей, однако требует, чтобы на локальных компьютерах в браузере была включена поддержка cookies.

Требовать постоянного IP во время сессии Webmail

В качестве дополнительной меры безопасности вы можете включить эту опцию, чтобы Webmail разрешал продолжение сеанса каждого из пользователей только с того же IP-адреса, который был подключен в начале сеанса. Она запрещает клиенту менять свой IP-адрес в ходе сеанса работы, предотвращая перехват такого сеанса. Такая конфигурация является более защищенной, однако может вызвать проблемы для пользователей, которые работают через прокси-сервер или учетную запись коммутируемого доступа, для которых IP-адреса назначаются и изменяются динамически.

Использовать заголовок X-Forwarded-For

Установите этот флажок, чтобы включить использование X-Forwarded-For - заголовка, который иногда добавляется прокси-серверами. Опция по умолчанию отключена. Включите опцию, если ваш прокси-сервер вставляет этот заголовок.

Использовать HTTP компрессию

Включите эту опцию, если вы хотите использовать в своих сеансах Webmail сжатие данных протокола HTTP.

Отправлять анонимные данные об использовании

По умолчанию сервер Webmail осуществляет сбор и отправку анонимных данных об использовании. К этим данным относится тип и версия операционной системы, версия браузера, язык и т.п. Собранные сведения помогают разработчикам из MDaemonTechnologies непрерывно усовершенствовать Remote Administration. Отключите эту опцию, чтобы запретить отправку анонимных данных.

Соединять веб-сервер Webmail только с этими IP/портами

Если вы хотите ограничить доступ к серверу Webmail только определенными IP-адресами или портами, укажите эти IP-адреса и порты здесь через запятую. Для указания порта используйте формат: "IP_адрес:Порт" (например, 192.0.2.0:80). Если вы не укажете порт, то будет использоваться TCP-порт по умолчанию, указанный выше, и порт HTTPS по умолчанию, указанный на экране SSL & HTTPS. Используйте "*", если вы хотите, чтобы Webmail прослушивал все порты. Например, "*,*:80" заставит Webmail прослушивать все IP-адреса на указанных по умолчанию портах (3000 и 443), а также прослушивать все IP-адреса на порту 80. Если оставить это поле пустым, Webmail будет отслеживать все IP-адреса, указанные для ваших Доменов.

Перезапустить Webmail (требуется в случае изменения значений порта или IIS)

Нажмите эту кнопку, если вам нужно перезапустить сервер Webmail. Примечание: если вы изменили настройки порта Webmail, то вы обязаны перезапустить Webmail, чтобы изменения вступили в силу.

Заголовки HTTP-ответов

Используйте эту опцию для установки пользовательских заголовков ответов HTTP для встроенного сервера Webmail MDaemon. Вы должны перезапустить сервер Webmail, чтобы изменения заголовков вступили в силу. Примечание: эта опция доступна только в Remote Admin.

MDaemon v25.0.0 - Март 2025. © MDaemon Technologies, 1996-2025. Все права защищены.