## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 25.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Диспетчер шлюзов | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Диспетчер шлюзов вызывается командой меню Основные » Диспетчер шлюзов. Эта возможность обеспечивает ограниченный, но все равно полезный дополнительный уровень поддержки для хостинга нескольких доменов либо для создания резервного почтового сервера для своей или сторонней организации.

Пример:

Предположим, вы хотите хотите, чтобы ваш сервер выступал в роли резервного сервера или промежуточным хранилищем почты для третей стороны, получая ее входящую почту с сохранением в специальной папке на вашем сервере, но вы не хотите предоставлять полную поддержку почтового домена с обслуживанием отдельных учетных записей. Давайте назовем этот домен "example.com".

Первое, что вам нужно сделать, это создать шлюз, путем нажатия на кнопку Новый шлюз в окне Диспетчера шлюзов и ввести "example example.com" в качестве его имени. Теперь вся почта, которую MDaemon примет для этого домена, будет отделена от основного потока почты и помещена в папку, выбранную в диалоговом окнеДомен, независимо от того, кому конкретно адресовано каждое из сообщений.

После этого вам нужно назначить методы сбора и доставки, которые вы хотите разрешить или использовать для доставки почты этого домена на его основной почтовый сервер, где обслуживаются учетные записи пользователей. Существует два способа решения этой задачи: использовать опцию "Доставлять хранящиеся сообщения каждый раз при обработке удаленной почты MDaemon" в диалоге "Домен", или воспользоваться опциями Снятия с очереди. Кроме того, вы также можете создать специальную учетную запись MDaemon и изменить ее Почтовую папку на ту же самую папку для хранения почты, которую использует ваш шлюз. Это позволит почтовому клиенту подключаться к MDaemon для сбора электронной почты example.com.

На завершающем этапе вам, скорее всего, придется скорректировать настройки DNS для домена example.com, чтобы ваш сервер MDaemon стал официальным MX-хостом для этого домена.

Существует множество дополнительных параметров и функций, которые можно реализовать в шлюзах, но приведенный выше пример представляет собой наиболее распространенную базовую форму шлюза. Если вам, по каким-то причинам, нужна нетиповая конфигурация шлюза, вы можете сделать все по-своему, например, если вы хотите использовать несуществующее в Интернете доменное имя, такое, как "company.mail".Получение сообщений для других доменов, имена которых нельзя использовать в Интернете по каким-либо иным причинам, так же возможно, но имя такого домена должны быть "скрыто" внутри адреса домена по умолчанию. С помощью этого метода адреса можно составлять так, чтобы они проходили через домен по умолчанию и попадали на шлюз. Например, если ваш домен по умолчанию называется example.com и у вас есть шлюз для домена"company.mail", тогда некий отправитель может отправить сообщение на ящик "bob@company.mail", используя адрес "bob{company.mail}@example.com". Поскольку имя "example.com" является зарегистрированным доменом, который обслуживается вашим сервером MDaemon, такое сообщение должны быть доставлено корректно, но когда MDaemon получит сообщение в таком формате, он преобразует первоначальный адрес в вид "bob@company.mail" и доставит это сообщение в папку, заданную для этого шлюза. Конечно, проще всего зарегистрировать для шлюза действительное доменное имя, а затем указать в его записях DNS или MX сервер example.com.

Список шлюзов

Навигационная панель в левой части диалогового окна содержит список ваших шлюзов, а также ссылки на другие экраны, на которых можно настроить дополнительные параметры шлюзов. Отсюда также можно перейти к диалоговым окнамГлобальные настройки шлюзаиАвтоматическое создание шлюза. Список справа предназначен для удаления и переименования доменов. Двойной щелчок по имени шлюза в этом списке обеспечивает быстрый переход в редактор шлюзов для настройки его параметров.

Управление доменными шлюзами

Новый шлюз

Для создания нового шлюза нажмите на кнопку Новый шлюз, введите имя шлюза (например, example.mail) в диалоге Создать/Переименовать доменный шлюз и нажмите на кнопку OК.

Обычно в это поле вводится зарегистрированное в Интернете имя домена, которое преобразуется DNS-сервером в IP-адрес локальной машины, на которой работает сервер, либо в полный псевдоним этого имени. Здесь также можно указать имя домена, предназначенного для использования только в корпоративной сети и недоступного из Интернета, например"company.mail"") в качестве имени шлюза. Однако, в этом случае для доставки почты по нужному адресу вам придется использовать метод вложенного имени домена, описанный в примере выше, либо другие способы фильтрации содержания.

Удалить шлюз

Для удаления шлюза выберите объект из списка и нажмите на кнопку Удалить шлюз, а затем нажмите на Да, чтобы подтвердить ваше решение.

Переименовать шлюз

Чтобы изменить имя шлюза выберите объект из списка, нажмите на кнопку Переименовать шлюз, укажите новое имя в диалоге Создать/Переименовать доменный шлюз и нажмите на кнопку OК.

Копировать шлюз

Если вы хотите создать новый шлюз с настройками, соответствующими другому шлюзу, выберите шлюз из списка, нажмите эту кнопку, а затем укажите имя нового шлюза.

## Редактор шлюзов

Редактор шлюзов предназначен для индивидуальной настройки параметров каждого шлюза. Он включает в себя следующие экраны:

Domain

Воспользуйтесь этим экраном для включения/выключения шлюза, выбора папки, в которой будут храниться сообщения данного домена, а также для настройки механизмов доставки и обработки вложений.

Верификация

Если сервер удаленного домена сконфигурирован для поддержки службы каталогов LDAP или Active Directory с актуальной информацией по всем почтовым ящикам, алиасам и спискам рассылки, либо использует сервер Minger для удаленной верификации адресов, вы можете использовать этот диалог, чтобы указать этот сервер и проверять, таким образом, адреса получателей входящих сообщений. Сообщения, направляемые на недействительные адреса, будут отклонены. Благодаря этому методу исключается необходимость приема сообщений на недействительные адреса.

Перенаправление

На этой вкладке вы можете определить параметры для немедленной пересылки сообщений, поступивших для этого домена. Также здесь вы можете указать, будут ли копии этих сообщений храниться локально, и определить номер порта на который будут отправляться перенаправляемые письма.

Снятие с очереди

С помощью опций в этом диалоге вы можете определить, как MDaemon будет отвечать на ETRN и ATRN запросы для получения сообщений из очереди, отправленные от имени этого домена. Здесь же вы можете настроить и некоторые другие параметры снятия с очереди.

Квоты

На этой вкладке можно задать максимальный объем используемого этим доменом дискового пространства, а также максимальное количество сообщений, которое может быть сохранено для этого домена.

Настройки

В этом диалоге представлены дополнительные параметры выбранного доменного шлюза. Например, здесь вы можете включить, или наоборот, выключить антивирусный и/или антиспамовый сканер, указать, требует ли снятие с очереди авторизации, назначить пароль для авторизации запросов, и некоторые другие параметры.

См. также:

Глобальные настройки шлюза

Автоматическое создание шлюза

Диспетчер доменов

MDaemon v25.0.0 - Март 2025. © MDaemon Technologies, 1996-2025. Все права защищены.