## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

IPv6 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

默认情况下，MDaemon 检测您系统支持的 IPv6 能力级别和可用双栈。否则 MDaemon 将单独监控 IPv4 和 IPv6。

IPv6

MDaemon 的 SMTP/POP3/IMAP 服务器...

...仅接受 IPv4 连接

如果您希望仅接受 IPv4 连接请选择此项。

...仅接受 IPv6 连接

如果您希望仅接受 IPv6 连接请选择此项。

...接受 IPv4 或 IPv6 连接

如果您希望接受 IPv4 和 IPv6 连接，请选择此项。这是默认设置，而且 MDaemon 将在可能时比 IPv4 优先考虑 IPv6。

在可能时连接到出站 IPv6 主机

如果您希望 MDaemon 在可能时便连接到出站 IPv6 主机，请启用此项。

| 在 MDaemon 连接到 IPv6 主机时，它必须使用其自身的 IPv6 本地地址。IPv6 地址在“域管理器 » 主机名称 & IP”屏幕上指定。必要时，可以在“绑定”屏幕上指定出站套接字绑定的地址。

还请参阅：

绑定

域管理器 » 主机名称 & IP

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies