## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

局域网 IP | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

局域网 IP

类似于局域网域，该屏幕用于列出位于局域网内的 IP 地址。因此，访问这些 IP 地址不需要 RAS 或互联网连接，而且它们被视作本地通信以利于带宽节流。此外，因为它们是本地地址，因而可能会豁免多种其它安全和垃圾邮件防范限制。

删除

从列表中选择一个 IP 地址，然后点击此按钮将其删除。

局域网 IP 地址

输入要添加到局域网 IP 列表中的 IP 地址，然后点击添加。支持通配符，如 127.0.*.*。

添加

在“局域网 IP”控件中输入 IP 地址后，点击该按钮将其添加到列表中。

还请参阅：

局域网域

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies