## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

Web 服务器 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

此屏幕中包括控制 Webmail 配置和行为的各种全局及服务器级别的设置，无论它们属于哪个用户或者域。

MDaemon Webmail

禁用 Webmail

选择此项来禁用 Webmail 服务。您还可以从文件菜单或从主 MDaemon GUI 上统计框的服务器部分切换 Webmail 活动/非活动状态。

| 在使用附件链接功能时必须激活 Webmail。

Webmail 使用内置的 web 服务器来运行

选择此项以使用 MDaemon 的内置 web 服务器来运行 Webmail。 您还可以从文件菜单或从主 MDaemon GUI 上统计框的服务器部分切换 Webmail 活动/非活动状态。

Webmail 使用外部 web 服务器（IIS，Apache 等）运行

如果您希望 Webmail 运行在 IIS 下或其他 web 服务器之下而不是 MDaemon 的内置服务器，请选择此选项。 这防止在访问某些 GUI 元素时和您的备用服务器产生冲突。

有关更多信息，请参阅 MDaemon Technologies 知识库文章： 如何在 IIS 中设置 Webmail、Remote Administration、ActiveSync、CalDav、CardDav、AutoDiscover、MDDP、Webmail API 和 XML API 服务

使用该 TCP 端口运行 Webmail 服务器

这是 Webmail 监听您用户的 web 浏览器连接所用的端口。

最大并发会话数

这是同时可以连接到 Webmail 的会话最大数。

未在编写邮件的会话的过期时间为 [xx] 分钟闲置状态以后

当一个用户登录到 Webmail 时，但没有编写邮件，这就是他们的会话在 Webmail 关闭它前，保持不活动的时间。

正在编写邮件的会话的过期时间为 [xx] 分钟闲置状态以后

该计时器控制的是当用户编写邮件时，会话保持打开状态以及会话保持非活动的时间长度。 将此计时器设置得比“非编写邮件的会话...”的计时器高一些是非常好的，因为在用户编写邮件时不活动时间通常要更长一点。这是由于从编写邮件开始直到邮件被发送，都不需要与服务器通信。

未在编写邮件的 LAN IP 会话在 [xx] 分钟闲置状态后过期

当一个用户通过 LAN IP 登录到 Webmail 时，但没有编写邮件，这就是他们的会话在 Webmail 关闭它前，保持不活动的时间。请注意： 此项仅在 MDRA 中可用。

正在编写邮件的 LAN IP 会话在 [xx] 分钟闲置状态后过期

该计时器控制的是当具有 LAN IP 的用户编写邮件时，会话保持打开状态以及会话保持非活动的时间长度。 将此计时器设置得比“非编写邮件的会话...”的计时器高一些是非常好的，因为在用户编写邮件时不活动时间通常要更长一点。这是因为编写邮件直到发送出，都不需要与服务器通信。请注意： 此项仅在 MDRA 中可用。

缓存 HTML 模板来提高 web 服务器性能

点击此框可以使 Webmail 将模板缓存到内存中，而不是每次在需要访问它们的时候再进行读取。这样可以显著地提高服务器性能，但是如果您对某一模板文件作了改动，您必须重启 Webmail。

使用 Cookie 来记忆登录名、主题和其他属性

如果您希望 Webmail 在他或她本地计算机上的 Cookie 中存贮每位用户的登录名，主题和某些其他属性，请点击此选项。 使用此功能给您的用户更多的“自定义”登录体验，但需要在他们的浏览器中，启用对 cookie 的支持。

持续通过 Webmail 会话请求 IP

作为一个附加的安全措施，在会话开始时，您可以点击此复选框使 Webmail 限制每一个用户会话到用户连接上来的那个 IP 地址。因此，由于要求 IP 保持不变，没有任何人可以“窃取”用户的会话。 这个配置更安全，但如果用户使用代理服务器或动态指定与更改 IP 地址的因特网连接，该配置可能会引起一些问题。

使用 X-Forwarded-For 报头

勾选此框来启用 X-Forwarded-For 报头，有时代理服务器会添加这些报头。默认情况下，禁用该选项。只有在您的代理服务器插入此报头时，才启用此项。

使用 HTTP 压缩

如果您希望在您的 Webmail 通话中使用 HTTP 压缩，请单击此复选框。

发送匿名使用数据

默认情况下，Webmail 发送匿名的良性使用数据，例如： 操作系统所用、浏览器版本所用和语言等。MDaemon Technologies 使用这些数据来帮助我们改善 Webmail。如果您不希望发送匿名使用数据，请禁用此项。

仅绑定 Webmail 的 web 服务到这些 IP/端口

如果您希望限制 Webmail 服务器只到特定的 IP 地址或端口，然后在此指定这些 IP 和端口，以逗号分隔。使用格式： "IP_address:Port" 来指定一个端口（例如：192.0.2.0:80）。如果您没有包含端口，那么将会使用上方指定的默认 TCP 端口和 SSL & HTTPS 屏幕 上指定的 HTTPS 端口。如果您希望 Webmail 监听所有的端口，那么请使用“*”。例如“*,*:80”将允许 Webmail 在指定的默认端口（3000和443）上监听所有的 IP 地址，同时也将监听 80 端口上的所有 IP 地址。如果您将此字段留空，那么 Webmail 将监控为您的域指定的所有 IP 地址。

重新启动 Webmail（当端口或 IIS 值变更时需要）

如果您希望重启 Webmail 服务器，请点击此按钮。请注意： 当改变 Webmail 的端口设置时，为了可以识别这些设置您必须重启 Webmail。

HTTP 响应报头

使用此选项为 MDaemon 的内置 Webmail 服务器设置自定义的 HTTP 响应标头。您必须重新启动 Webmail 服务器才能使报头变更生效。 请注意： 此项仅在 Remote Admin 中可用。

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies