## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

策略管理器 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

使用此屏幕来管理“ActiveSync 策略”，可以将这些策略分配给用户设备来管理各种选项。既提供预定义策略，您也可以创建、编辑和删除您自己的策略。可以按域和按账户分配默认的策略，也可以将这些策略分配至特定的客户端。

| 并非所有的 ActiveSync 设备都识别这些策略或按设置应用策略。有些设备可能忽略这些策略或一些策略元素，有些设备可能必须在重启后才能使策略设置生效。此外，在尝试将新策略分配到一个设备时，只有在该设备自身下一次连接到 ActiveSync 服务器时才会应用这个策略；而且只有在建立连接时才能将这些策略“推送”到设备。

ActiveSync 策略

右键单击列表以打开快捷菜单，其中包含以下选项：

创建策略

点击此选项打开 ActiveSync 策略编辑器来创建和编辑您的策略。

删除

要删除策略，请从列表中选择一个自定义策略并点击“删除”。 点击“是”来确认这个操作。 预定义策略是无法删除的。

编辑策略

要编辑策略，请从列表中右键单击一个自定义策略并点击“编辑策略”。 在策略编辑器中完成了所需更改后，请点击“确定”。 预定义策略是无法进行编辑的。

查看策略使用情况

右键单击策略，然后选择此选项来查看被设置成使用此策略的所有域、账户和客户端的列表。

## ActiveSync 策略编辑器

ActiveSync 策略编辑器拥有四个选项卡： 常规、密码、同步和高级设置。 除非您激活了“ 启用高级策略选项编辑”（位于 ActiveSync 系统屏幕），否则将隐藏“高级设置”选项卡。

### 常规 使用这个屏幕来指定您策略的名称和描述。 您也可以预览 XML 策略文档。
管理 名称 请在此处为您的自定义策略指定一个名称。 描述 使用此区域来描述您的自定义策略。 在选择要应用至域、账户或客户端的策略时，在“应用策略”对话框上显示的描述。 预览策略文档 点击此按钮来预览这个策略的 XML 策略文档。
### 密码 在这个选项卡上指定密码选项和策略要求。
需要密码 如果您希望在设备上需要密码，请勾选此框。 默认情况下，禁用该选项。 允许设备将“恢复密码”保存到服务器 如果您希望允许客户端使用 ActiveSync 的“恢复密码”选项，这将允许设备将临时恢复密码保存到服务器，以便在忘记密码时解锁设备，请启用此项。 管理员可以在客户端的“详细信息”下找到这个恢复密码。 大多数设备不支持此功能。 密码类型 简单 PIN 此项如何实施在很大程度上取决于设备，不过将“Simple PIN”选为密码类型通常意味着对设备密码不施加任何限制或复杂要求，不像下方的“密码长度最小值”选项。 这允许如下所示的简单密码： “111”、“aaa”、“1234”、“ABCD”等。 复杂/字母-数字 如果您需要比“简单 PIN”选项更复杂更安全的设备密码，请使用这个策略选项。 使用下方的“复杂级别”选项来定义这个密码必须拥有的复杂性。 在策略请求密码时，这是默认选项。 密码强度 最小长度 使用此项来设置设备密码必须包含的字符数最小值，从 1-16。默认情况下将此项设置成“1”。 复杂级别 使用此项来为“复杂/字母-数字”设备密码设置复杂级别要求。 这个级别是密码必须包含的字符的不同类型数量： 大写字母、小写字母、数字、非字母数字字符（例如句号或特殊字符）。 您可以要求 1-4 种字符类型。 例如，如果将此项设置成“2”，那么这个密码必须包含至少以下四种字符类型的两种： 大写字母和数字、大写字母和小写字母、数字和符号等。 默认情况下将此项设置成“1”。 密码选项 密码过期前的天数（0=从不） 这是在必须更改设备密码前允许的天数。 默认情况下，禁用该选项（设置成“0”）。 设备记住/不允许的最近密码数（0 =无） 如果您希望防止设备重复使用指定数量的旧密码，请使用此项。 例如，如果将此项设置成“2”而且您更改了您的设备密码，那么您无法将密码更改成上两个已使用过的密码。 默认情况下，禁用该选项（设置成“0”）。 设备锁定之前闲置的分钟数（0 =从不） 这是设备在自我锁定前无需任何用户输入仍然能够正常运行的分钟数。 默认情况下，禁用这个密码选项（设置成“0”）。 反复尝试失败的密码后，擦除设备或进入“定时锁定模式” 启用此项时，当用户达到指定次数的失败密码尝试后，设备将按照设置自我锁定一段时间或擦除所有数据。 默认情况下，禁用该选项。 设备擦除或进入“定时锁定模式”前失败的密码尝试次数 在启用上方的“擦除设备..”选项，而且用户达到了指定的失败密码尝试次数时，该设备将按照设置进行擦除或进入“定时锁定模式”。
### 同步 该屏幕含有各种设置，包括管理 HTML 邮件、允许附件、限制要传输的字符数、待同步的邮件数最大值和日历框架。
邮件设置 允许 HTML 邮件 默认情况下，可以向 ActiveSync 客户端同步/发送 HTML 格式的电子邮件。 如果您希望仅发送纯文本，请取消勾选此框。 允许附件 允许设备下载文件附件。 默认情况下启用此项。 附件大小最大值，单位是字节（0=无限制） 这是将自动下载到设备的附件的最大大小。 默认情况下未为此项设置任何大小限制（设置成“0”）。 待传输的文本正文字符数最大值 (-1=无限制) 这是将发送至客户端的纯文本格式正文中字符数的最大值。 如果邮件正文包含的字符数大于允许的值，会将正文截短到指定限制。 默认情况下没有限制设置（将此项设置成“-1”）。 如果您将此项设置成“0”，将仅发送邮件报头。 待传输的 HTML 正文字符数最大值 (-1=无限制) 这是将发送至客户端的 HTML 格式正文中字符数的最大值。 如果邮件正文包含的字符数大于允许的值，会将正文截短到指定限制。 默认情况下没有限制设置（将此项设置成“-1”）。 如果您将此项设置成“0”，将仅发送邮件报头。 待同步的邮件时间框架的最大值 这是可以被设备同步的从今天开始到之后一段日期范围内的以往电子邮件的数量。 默认情况下将此项设置成“所有”，这就意味着无论邮件的存在时间有多久，将会同步所有邮件。 日历 待同步的日志历史时间框架的最大值 这是从今天起此设备可以同步过去多久之前的日历条目。 默认情况下将此项设置成“所有”，这就意味着无论这些条目的存在时间有多久，都会同步所有过去的条目。
### 高级设置 “高级设置”选项卡包含各种选项管理，包括允许的连接类型、是否能够启用特定的应用程序、存储、加密和漫游。
除非您激活了“启用高级策略选项编辑”（位于 ActiveSync for MDaemon屏幕），否则将隐藏“高级设置”选项卡。 允许的连接 蓝牙 使用此项来指定是否在设备上允许蓝牙连接。 您可以选择“是”来允许“蓝牙”连接，选择“否”来进行阻止，或选择“免提”将“蓝牙”限制成仅在免提时使用。 默认情况下将此项设置成“是”。 WIFI 允许 WIFI 连接。 默认情况下启用此项。 红外线（IrDA） 允许红外线（IrDA）连接。 默认情况下启用此项。 互联网共享（移动热点） 此项允许设备使用互联网共享（移动热点）。 默认情况下，启用该选项。 存储 需要设备加密 如果您希望在设备上需要加密，请点击此项。 并非所有设备要强制加密。 默认情况下，禁用该选项。 允许存储卡 允许在设备中使用存储卡。 默认启用此项。 需要存储卡加密 如果您希望在存储卡上需要加密，请使用此项。 默认情况下，禁用该选项。 桌面同步 在设备上允许桌面同步。 默认情况下启用此项。 应用程序 启用 web 浏览器 允许在设备上使用浏览器。 某些设备不支持此项，而且无法应用到第三方浏览器。 默认情况下，启用该选项。 启用相机 允许在设备上使用相机。 默认情况下启用此项。 启用消费者电子邮件 设备允许用户配置个人邮件账户。 禁用时，将取决于特定的 ActiveSync 客户端完全禁用邮件账户或服务类型。 默认情况下启用此项。 启用 POP/IMAP 邮件 允许访问 POP 或 IMAP 电子邮件。 默认情况下启用此项。 启用远程桌面 允许客户端使用远程桌面。 默认情况下启用此项。 允许未签名的应用程序 此项允许在设备上使用未签名的应用程序。 默认启用此项。 允许未签名的安装程序 此项允许在设备上运行未签名的安装程序。 默认启用此项。 启用文本消息 此项允许在设备上进行文本通信。 默认情况下启用文本通信。 漫游 漫游时需要手动同步 如果您希望在设备漫游时对其进行手动同步，请使用这个策略选项。 取决于设备运营商和数据规划项目，允许在漫游时自动同步可能增加设备的数据费用。 默认情况下，禁用该选项。

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies