## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

带宽节流 - 概述 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

“带宽节流”功能使您能管理 MDaemon 所使用的带宽。您可以控制会话或服务器的比例——以每个域为基础，您可为每个 MDaemon的主要服务器设置不同的比例，包括域和域网关。您也可以在一个下拉框中通过选择“本地通信量”来设置针对本地连接的限制。这将允许您创建特殊的带宽设置，从而在连接到或被本地 IP 地址或域名连接时启动。

“带宽节流”可以按会话或按服务进行应用。当在使用每个会话模式时，每个会话将分别根据设置的比例节流。因此同时产生的同一服务器类型的多个会话可能会超出一个服务的配置值。如果在每个服务器的基础上设置带宽限制，MDaemon将监控同一服务器类型的所有会话的结合使用并对每一个会话分配同样的带宽。多个会话将共同平均使用设置的最大带宽。这将允许你为整个服务设置一个限制。

当扩展“带宽节流”到“域网关”时，与处理普通域时有点不同。这是由于“域网关”没有与其相关联的特定 IP 地址。MDaemon 必须通过使用通过 RCPT 指令的值，来决定一个本地的SMTP会话是否是在门的本地范围内。如果是，本地 SMTP 会话的带宽限制将适用。由于 SMTP 的限制，即使（指向多个收件人）邮件的一个收件人被指定一个“域网关”，那么整个会话将被节流。

“带宽节流”系统将以千字节每秒（KB/S）进行校准。“0”值表示此会话（或服务）进度没有速度限制，因此它将使用可利用的最大带宽。例如，“10”将强制 MDaemon 刻意对传输速度进行节流，使其保持或稍大于 10KB/S 的速度。

会话开始时的突发活动可能会超出限定的范围。节流将在会话过程中开始起作用并达到稳定。

还请参阅：

带宽节流

局域网 IP

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies