## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

带宽节流 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

启用带宽节流

如果您希望激活带宽节流功能，请勾选此框。

配置域的设置

从下拉列表框中选择域，然后对选择的域调整不同服务器设置的带宽限制选项。将任何特定控件设置为“0”表示对于此服务器类型没有带宽限制。在下拉列表框中，底部列出的是本地流量。对此选项设置带宽限制将决定对本地流量的限制（例如：会话和服务器出现在您的本地局域网上，而不是在外部局域网上）。局域网 IP 屏幕可用来列出可视为本地的 IP 地址。

服务

[服务类型]带宽控制—XX KB/秒

从下拉列表框中选择域后，调整这些控件来为选定域设置带宽限制。“0”设置表示对此特定服务器类型不应用带宽限制。将滑动条设置为“0”以外的任何数字会将指定服务的最大带宽限制为此数字的千字节每秒。

最大管道速度（KB/秒）

从下拉列表框中选择您连接的最大速度，以千字节每秒（KB/秒）为单位。

基于每服务来应用节流（默认为每会话）

如果您想对每个服务器，而不是默认的每个会话节流带宽，请选择此项。当对每个服务器节流时，该服务所指定的带宽数量将平均分配给所有此服务类型的活动会话。因此，无论多少用户连接，同时连接的多个 IMAP 用户使用的带宽总量将不会超出设置的量。如果对每个会话节流，单个 IMAP 会话不会超出设置量，而多个并发会话的总量可能会超出限制。

还请参阅：

带宽节流 - 概述

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies