## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

网关管理器 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

“网关管理器”可以从“设置 » 网关管理器...”菜单访问。此功能为多域（multiple domains）托管提供一个受限却有益的二级支持或者作为某人的备份邮件服务器。

例如：

假设您希望将其作为一个备份服务器或者第三方的邮筒，接收入站邮件并且在您的服务器上的一个文件夹中存储邮件，不过您若不希望完全托管其域，可以保留其个别用户账户。让我们使用“example.com”作为其名称。

您要做的第一件事情是通过点击“网关管理器”上的“新建网关”并输入“example.com”作为其名称来创建网关。会将 MDaemon 为此域接收的所有邮件从主邮件流中分离出来，并将这些邮件放入在网关的“域”屏幕上指定的文件夹内，不管每封邮件所发往的指定个人是谁都是如此。

然后，您将指定您希望允许或用来将域的邮件投递至其实际邮件服务器（托管了其用户账户）的收集或投递方式。有两种方法： 使用“MDaemon 每次处理远程邮件后投递存储的邮件”选项（位于“域屏幕”）或使用消除队列选项。您也可以选择创建一个 MDaemon 账户，并将其“邮件文件夹”更改成与您网关所使用的相同的存储文件夹。这将允许邮件客户端连接到 MDaemon 来收集 example.com 的邮件。

最后，您可能需要为“example.com”编辑 DNS 设置，这样您的 MDaemon 服务器就是该域所指定的 MX 主机。

还有许多其他的可用功能和选项，上述示例是典型网关将会采取的基本形式。不过，如果您需要一个非典型的配置，那么您可能需要做一些与众不同的事，例如如果您希望使用一个在互联网上不实际存在的域名，例如“company.mail。” 可以接收一封无效域名的邮件，不过此域名必须“隐藏”在一个默认域地址中。利用这种方法，地址可被构建成通过默认域并继续通过网关。例如，如果您的默认域是 example.com 并且您有一个网关名为 company.mail，然后通过使用地址“bob{company.mail}@example.com” ，某人可以发送邮件到“bob@company.mail。” 由于“example.com”是 MDaemon 所赋存的注册域，该邮件可以正确地投递，不过当 MDaemon 接收到这种格式的邮件时，将其地址转化为“bob@company.mail”，然后将邮件投递到此网关所指定的文件夹中。当然最简单的方法仍然是为网关注册一个有效的域名然后将其 DNS 或者 MX 记录指向 example.com。

网关列表

这个对话框左侧的导航窗格含有您的网关列表，其中提供链接转至用于配置各种特定网关设置的屏幕。它还供您访问“全局网关设置”和“自动网关创建”屏幕。右侧的列表用于删除和重命名域。您可以双击此列表中的一个网关来切换至这个网关编辑器，并配置其设置。

网关域管理

新建网关

要新建网关： 请点击“新建网关”，然后在“创建/更新网关”对话框中输入网关名称 (例如 example.mail)，并点击“确定”。

通常，这里输入的值将是已经被注册过为网络域名并且可以让 DNS 服务器解析到本地运行服务器的 IP 地址或者此名称的一个有资格的别名。或者您可以为您的网关名称选择使用一个仅限于内部或者非有效，非公共域名（例如“company.mail”）。不过这需要您使用如上例所述的嵌套域名方式，或使用一些其他内容过滤方案来获得邮件所属。

删除网关

要删除网关： 从列表中选中它并点击“删除网关”，然后点击“是”来确认您的决定。

重命名网关

要更改网关名称： 从列表中选中它，点击“重命名网关”，然后在“创建/重命名网关”对话框中输入新名称，并点击“确定”。

复制网关

如果您要创建具有与另一个网关匹配设置的新网关，请从列表中选择一个网关，点击此按钮，然后指定新网关的名称。

## 网关编辑器

“网关编辑器”用来编辑各个网关的设置。包含下列屏幕：

域

使用这个屏幕来启用/禁用网关，指定用来保存域邮件的文件夹，并配置其他投递和附件处理选项。

验证

若将远程的域服务器配置为保持一个 LDAP 或者活动目录服务器，包括它所有的邮件箱，别名，邮件列表的时刻更新，或者若其运行一个 Minger 服务器来提供远程地址验证，您可以使用此对话框来指定该服务器，然后验证入站邮件的收件人地址的有效性。如接收地址无效，邮件将会被拒绝接受。通过这种方法，您不需假设域邮件的所有收件人都是有效的。

转发

在此屏幕内，您可以指定一个主机或地址，当邮件发送到该域的时候马上转发至该指定主机。还有选项用来声明邮件的副本是否应该保存为本地，以及用来指定转发的邮件应该发送的端口。

取消排队

使用此屏幕的选项，您可以配置 MDaemon 代表该域响应 ETRN 和 ATRN 的要求来消除邮件。你还可以配置一些其他和消除相关的选项。

配额

此对话框用来为限定域所需的磁盘空间的大小和所邮件存储的最大数量。

设置

这个屏幕中页包含了数个其他的选项将会应用到选择的域网关。例如，您可以启用/禁用对于网关的 AntiVirus 和 AntiSpam 扫描、指定在消除邮件时需不需要验证、指定一个验证密码和许多其他选项。

还请参阅：

全局网关设置

自动创建网关

域管理器

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies