## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

超时 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

超时

等候 xx 秒让套接字连接

在初始化一个连接请求后，MDaemon 将会为远程系统准许访问等待几秒钟。如果远程系统没有在时间框中设置的时间内响应，那么 MDaemon 将会发送邮件到一个指定的智能主机或将其放入重试系统，此操作取决于您在“服务器设置”对话框的“投递”屏幕上选定的选项。

等待 XX 秒让协议来启动对话框

一旦远程主机创建了一个连接，会使 MDaemon 在开始 SMTP 或 POP3 协议对话框前，等待远程主机 XX 秒。如果远程主机未在时间框中设置的时间内开始协议会话，那么 MDaemon 将会发送邮件到一个指定的智能主机或将其放入重试系统，此操作取决于您在“服务器设置”对话框的“投递”屏幕上选定的选项。

等候 XX 秒让 MX 响应

在使用 DNS 服务为远程域解析“MX”主机时，MDaemon 会对“MX”查询的响应等候这段秒数。如果 DNS 服务器未在设置的时间内响应，MDaemon 会尝试将邮件投递到远程主机的“A” DNS 记录中所指定的 IP 地址。如果该尝试失败，MDaemon 会将邮件发送到一个指定的智能主机或将其放入重试系统，此操作取决于您在“服务器设置”对话框的“投递”屏幕上选定的选项。

等待 XX 秒 让 A/AAAA 响应

计时器控制在试图解析一个远程主机的 IP 地址时，MDaemon 将会等待多长时间。如果该尝试失败，MDaemon 会将邮件发送到一个指定的智能主机或将其放入重试系统，此操作取决于您在“服务器设置”对话框的“投递”屏幕上选定的选项。

等候 XX 秒让 Minger 响应

这是 MDaemon 等待来自 Minger 服务器响应所花的秒数。

在 xx 分钟内不活动时，SMTP 和 POP3 会话将超时

如果一个成功的连接和处理通话已经持续不活动了一段时间（没有I/O），MDaemon 将会中止这个传输处理。并在调度的下次处理间隔中，再度重试。

等待 XX分钟 SMTP DATA 命令响应

该选项管理在 SMTP 进程中在发送了 DATA 命令之后，MDaemon 等待“250 OK”响应的时间。由于某些收件服务器在那时进行较漫长的反垃圾邮件和反病毒处理、或其他必要操作，此选项可以为服务器提供时间来完成这些任务。默认值是 10 分钟。

当有 XX 分钟 不活动时， IMAP 会话超时

如果 IMAP 会话闲置一段时间，那么 MDaemon 将关闭这个会话。

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies