## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Email Server 25.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

远程访问系统 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

点击“设置 » 服务器设置 » RAS”菜单选项来配置您的 RAS 拨号设置。只有在系统上安装有远程访问服务时该对话框才可用。当您恰恰在远程邮件处理事件之前需要拨号连接 ISP 时，MDaemon 将使用该设置。

启用 RAS 拨号/挂断引擎

启用该选项时，MDaemon 将在收发远程邮件之前使用在此指定的设置来连接远程主机。

仅当远程邮件在出站队列中等候时才拨号

选中该复选框时，MDaemon 不会拨号连接 ISP，除非在远程队列中有正在等候的远程邮件。在某些情况下，这可能会有用，但请注意如果 MDaemon 不拨号，它也无法收集任何邮件（除非是通过本地局域网投递的邮件）。

当拨号尝试失败时通知[地址]

选中后，当因为某个错误致使拨号失败时，MDaemon 将发送邮件到指定地址。

进行多次尝试建立会话

在放弃前，MDaemon 将会尝试连接远程主机这么多次。

拨号后，等候数秒以获得有效连接

该值确定了 MDaemon 将等待远程计算机多长时间来应答并完成 RAS 连接。

连接保持活动

一旦建立，MDaemon 不会关闭 RAS 会话

默认情况下，在完成所有邮件传输且不再使用会话后，MDaemon 将立即关闭已创建的连接。选择该选项将导致连接在所有传输都已完成后仍保持开放。

| MDaemon 不会关闭一个没有创建的连接。

保持会话持续至少 xx 分钟

如果启用，该选项将会使由 MDaemon 创建的 RAS 会话保持开放至少达到指定的分钟数，或者直到所有的邮件传输都已完成（以较大值为准）。

MDaemon v25.0.0 - 八月 2025. 版权所有 © 1996-2025. 保留所有权利。 MDaemon Technologies