## Um diese Site zu betrachten, müssen Sie JavaScript aktivieren.

# MDaemon E-Mail-Server 25.5

- Fensterinhalt verkleinern
- Größere Schriftgröße | Kleinere Schriftgröße
- Seiten-Kopfzeile ausblenden
- Ausklappbaren Text einblenden
- Druckversion
- Permalink-URL speichern

Mail-Dienste | Scrollen Zurück Oberste Ebene Weiter Mehr

Die Optionen in diesem Konfigurationsdialog steuern, auf welche Mail-Dienste das Benutzerkonto Zugriff erhält. Es stehen zur Auswahl POP, IMAP, MultiPOP und der MDaemon Connector. Es können auch besondere Zugangsdaten für den Zugang zum Smarthost festgelegt werden. Der Zugriff über Webmail wird mithilfe des Konfigurationsdialogs Web-Dienste gesteuert.

Mail-Dienste

Zugriff über POP (Post Office Protocol) aktivieren

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die Nachrichten des Benutzerkontos über das Post Office Protocol (POP). Dieses Protokoll wird von nahezu allen E-Mail-Clients unterstützt.

...jedoch nur von LAN-IP-Adressen aus

Mithilfe dieser Option können Sie den Zugriff auf das Benutzerkonto über POP beschränken, sodass der Benutzer über dieses Protokoll nur von einer LAN-IP-Adresse aus zugreifen kann.

Abruf von Nachrichten über MultiPOP aktivieren

Diese Option ermöglicht die Nutzung des Leistungsmerkmals MultiPOP für dieses Benutzerkonto. MultiPOP erlaubt es dem Benutzer, Nachrichten von anderen E-Mail-Konten abzurufen, die auf anderen Mail-Servern unterhalten werden.

Zugriff über IMAP (Internet Message Access Protocol) aktivieren

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die Nachrichten des Benutzerkontos über das Internet Message Access Protocol (IMAP). IMAP ist vielseitiger als POP und gestattet die Verwaltung der Nachrichten auf dem Server sowie den Zugriff über mehrere verschiedene E-Mail-Clients. Dieses Protokoll wird von den meisten E-Mail-Clients unterstützt.

...jedoch nur von LAN-IP-Adressen aus

Mithilfe dieser Option können Sie den Zugriff auf das Benutzerkonto über IMAP beschränken, sodass der Benutzer über dieses Protokoll nur von einer LAN-IP-Adresse aus zugreifen kann.

...Zugriff über MDaemon Connector aktivieren (erfordert IMAP)

Diese Option ermöglicht dem Benutzerkonto die Nutzung des MDaemon Connectors. Beachte: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der MDaemon Connector auf dem Server aktiv ist.

Zugriff auf SMTP nur von LAN-IP-Adressen aus zulassen

Diese Option beschränkt den Zugriff auf SMTP und lässt den Zugriff durch das Benutzerkonto nur von LAN-IP-Adressen aus. Hierdurch wird verhindert, dass Benutzerkonten E-Mail-Nachrichten über den Server versenden, solange sie nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Versucht ein Benutzerkonto, Nachrichten von externen IP-Adressen aus zu versenden, so wird der Verbindungsversuch abgewiesen.

Zugangsdaten für den Smarthost

Benutzername/Kennwort für Smarthost

Ist im Abschnitt Postausgang des Menüs Einstellungen » Server-Einstellungen die Option Nach Benutzerkonten getrennte Echtheitsbestätigung aktiv, und soll MDaemon für die Echtheitsbestätigung bei abgehendem Nachrichtenversand über den Smarthost nicht den Benutzernamen und das Kennwort aus dem Konfigurationsdialog Postausgang übermitteln, so muss hier ein Kennwort für den Smarthost eingetragen sein. MDaemon übermittelt dann beim Versand abgehender Nachrichten dieses Benutzerkontos die E-Mail-Adresse und das Kennwort für den Smarthost für das Benutzerkonto. Soll die nach Benutzerkonten getrennte Echtheitsbestätigung für dieses Benutzerkonto nicht genutzt werden, so muss diese Option leer bleiben.

MDaemon v25.5.0 - November 2025. Copyright © 1996-2025. Alle Rechte vorbehaltend. MDaemon Technologies, Ltd.