## Um diese Site zu betrachten, müssen Sie JavaScript aktivieren.

# MDaemon E-Mail-Server 25.5

- Fensterinhalt verkleinern
- Größere Schriftgröße | Kleinere Schriftgröße
- Seiten-Kopfzeile ausblenden
- Ausklappbaren Text einblenden
- Druckversion
- Permalink-URL speichern

Einstellungen zum Protokoll | Scrollen Zurück Oberste Ebene Weiter Mehr

Optionen zum Protokoll

Protokoll "All" erstellen

Diese Option bewirkt, dass ein Sammelprotokoll mit dem Dateinamen "*-all.log" angelegt wird, in das alle zu protokollierenden Aktivitäten gesammelt eingetragen werden.

SMTP-Aktivität protokollieren

Mit dieser Option werden alle SMTP-Verbindungen protokolliert, in denen MDaemon Nachrichten sendet und empfängt.

POP3-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle POP-Verbindungen protokolliert, über die die Benutzer Post vom Server abrufen.

DomainPOP-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die gesamte DomainPOP-Aktivität protokolliert.

MultiPOP-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die gesamte MultiPOP-Aktivität protokolliert wird.

IMAP-Aktivität protokollieren

Hiermit werden auch die IMAP-Verbindungen der Benutzer im Systemprotokoll erfasst.

Plugin-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle Aktivitäten der Plugins protokolliert.

RAS-Aktivität protokollieren

Hiermit protokolliert MDaemon alle Meldungen des DFÜ-Netzwerks oder der RAS. Diese Informationen helfen bei der Fehlersuche bei DFÜ-Verbindungen.

Filter-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die Aktivität der Host- und IP-Filter im Systemprotokoll protokolliert.

Minger-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die Aktivität des Minger-Servers im Systemprotokoll protokolliert.

System-Aktivität protokolliert

Hiermit werden die System-Aktivitäten protokolliert.

Routing-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle Verarbeitungsvorgänge für Eingangs-, lokale und Extern-Warteschlangen protokolliert.

Active-Directory-Aktivität protokollieren

Hiermit werden die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Active Directory protokollieren.

MTA-STS/TLS-Berichte protokollieren

Hierdurch werden die Aktivitäten im Zusammenhang mit SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) protokolliert.

Aktivität des Zeitplans protokollieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Aktivität des Zeitplans zu protokollieren.

Webmail-/HTTP-/IM-Aktivität vollständig protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die gesamte Aktivität von Webmail, des HTTP-Servers und des MDaemon Instant Messengers protokolliert wird. Ist diese Option abgeschaltet, so werden die Protokolldateien für Webmail und HTTP zwar noch erstellt, sie enthalten aber nur noch die Start- und Beendigungszeiten für Webmail. Andere Informationen für Webmail, HTTP und IM werden in den Dateien dann nicht mehr vermerkt.

AntiVirus-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktionen von AntiVirus protokolliert werden.

Aktivität des Spam-Filters protokollieren

Diese Option bewirkt, dass alle Aktionen des Spam-Filters aufgezeichnet werden.

Aktivität der DNS-Sperrlisten protokollieren

Diese Option bewirkt, dass MDaemon auch die gesamte Aktivität der Sperrlistenlisten für DNS protokolliert. Aus diesem Protokoll lassen sich die Gegenstellen, die als gesperrt protokolliert wurden, besonders leicht ersehen.

Nachrichtenverarbeitung protokollieren

MDaemon führt gelegentlich umfangreiche Auswertungen und Parserfunktionen durch, um festzustellen, an welchen Empfänger eine Nachricht zugestellt werden muss. Falls diese Vorgänge ebenfalls protokolliert werden sollen, muss diese Option gesetzt sein.

Aktivität des Inhaltsfilters protokollieren

Diese Option veranlasst MDaemon, alle Aktionen des Inhaltsfilters im Systemprotokoll aufzuzeichnen.

Aktivität des MDaemon Connectors protokollieren

Diese Option bestimmt, ob die Aktivität des MDaemon Connectors protokolliert werden soll.

"SMTP-Sondierungen" protokollieren

Diese Option bewirkt, dass SMTP-Verbindungen auch dann protokolliert werden, wenn die Gegenstelle keine Nachrichten überträgt (also den Befehl DATA nicht sendet).

Fehlgeschlagene Anmeldungen protokollieren

Hiermit werden fehlgeschlagene Versuche zur Echtheitsbestätigung protokolliert.

RAW-Aktivität protokollieren

Hiermit werden die Verarbeitungsvorgänge für RAW-Nachrichten protokolliert.

MDaemon-Nachrichtenvorgänge protokollieren

Hiermit werden die Verarbeitungsvorgänge für Nachrichten in MDaemon protokolliert.

LDAP-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle LDAP-Vorgänge protokolliert.

SPF-Aktivität protokollieren

Diese Einstellung bewirkt, dass die SPF-Abfragen und ihre Ergebnisse protokolliert werden.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die SPF-Aktivität protokolliert werden soll, kann die Protokollierung durch diese Einstellung auf jene Fälle beschränkt werden, in denen während der DNS-Abfrage wirklich SPF-Daten gefunden wurden. Die erfolglosen Abfragen, die keinerlei SPF-Daten ergeben, werden dann nicht protokolliert.

DKIM-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktivität der DomainKeys-Identified-Mail (DKIM) protokolliert wird.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die Aktivität der DKIM protokolliert wird, bewirkt diese Option, dass die Aktivität nur protokolliert wird, wenn DNS-Daten gefunden werden.

DMARC-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktivität der DMARC-Leistungsmerkmale protokolliert wird.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die Aktivität der DMARC-Leistungsmerkmale protokolliert wird, bewirkt diese Option, dass die Aktivität nur protokolliert wird, wenn DNS-Daten gefunden werden.

Gesamte lokale MDSpamD-Aktivität protokollieren (Debug-Protokoll, Leistungseinbuße)

Diese Option bewirkt, dass die gesamte Aktivität des lokalen MDSpamD protokolliert wird (beachte jedoch den Warnhinweis weiter unten).

Verbindungen in Echtzeit protokollieren (Debug-Protokoll, Leistungseinbuße)

Normalerweise wird eine Verbindung erst nach deren Ende protokolliert, um die Systemlast gering zu halten. Mit dieser Option wird jeder Eintrag ins Protokoll sofort in Echtzeit vorgenommen.

| Die beiden oben vorstehend erläuterten Optionen können die Leistungsfähigkeit des Mailservers verringern. Ihre Wirkung im Einzelfall hängt von Architektur und Auslastung des Systems ab. Die beiden Optionen sollen in der Regel nur zur Fehlerbehebung (zu Debug-Zwecken) aktiviert werden.

Mehrzeilige Protokollantworten (TOP, UIDL, LIST usw.) protokollieren

Die Antworten auf Protokollbefehle sind manchmal länger als eine Zeile. Um auch die weiteren Zeilen zu protokollieren, muss diese Option aktiv sein.

| Diese Option kann möglicherweise den Umfang der protokollierten Informationen drastisch vergrößern. Die Anzahl der Zeilen einer Protokollantwort ist nicht vorhersehbar. Da manche Antworten die Protokolldatei sehr schnell mit unnützer Information überschwemmen (POP TOP gibt beispielsweise den vollständigen Nachrichteninhalt wieder), ist vom Gebrauch dieser Funktion abzuraten, falls die Protokollgröße oder die Ausführlichkeit kritisch sind.

Identifikationsdaten in Protokolle über Nachrichten-Übermittlung eintragen

Diese Option bewirkt, dass ID-Texte des Formats [%d:%d] (Identifikationsnummern) in die Verbindungsprotokolle aufgenommen werden.

Elemente der Verbindungsprotokolle farblich getrennt darstellen (erfordert Neustart von MDaemon)

Diese Option bewirkt, dass die Texte, die auf verschiedenen Registerkarten im Bereich Überwachung und Protokollierung von Ereignissen der Benutzeroberfläche von MDaemon farblich getrennt dargestellt werden. Änderungen an dieser Option werden erst nach einem Neustart von MDaemon wirksam. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Farblich getrennte Darstellung der Elemente aus Verbindungsprotokollen" weiter unten.

Protokoll immer auf Bildschirm ausgeben

Diese Option bewirkt, dass die protokollierten Ereignisse auch dann auf der Benutzeroberfläche von MDaemon ausgegeben werden, wenn MDaemon minimiert oder in den Systray ausgeblendet ist.

So lange diese Option nicht aktiv ist, werden die protokollierten Ereignisse nicht auf der Benutzeroberfläche ausgegeben, wenn MDaemon in den Systray ausgeblendet ist. Daher werden auch die zuletzt protokollierten Ereignisse nicht angezeigt, wenn das MDaemon-Fenster wieder geöffnet wird. Erst die Ereignisse, die nach dem Öffnen des Fensters protokolliert werden, erscheinen dann auf dem Bildschirm.

### Farblich getrennte Darstellung der Elemente aus Verbindungsprotokollen

Die Ereignisse in den Registerkarten Routing, SMTP eing., SMTP abg., IMAP, POP, MultiPOP und DomainPOP auf der Benutzeroberfläche von MDaemon können verschiedenfarbig dargestellt werden, sodass der Betrachter die einzelnen Ereignisse in einer Verbindung besser unterscheiden kann. Das entsprechende Leistungsmerkmal ist per Voreinstellung abgeschaltet. Es kann mithilfe der Option "Elemente der Verbindungsprotokolle farblich getrennt darstellen" im Konfigurationsdialog Protokollierung » Weitere Einstellungen sowie im Konfigurationsdialog Voreinstellungen » Benutzeroberfläche aktiviert werden. Die per Voreinstellung verwendeten Farben können durch Bearbeiten des Abschnitts [Colors] in der Datei LogColors.dat geändert werden. Sie finden diese Datei im MDaemon-Verzeichnis \APP\. Nachfolgend ist eine Übersicht über die Farben aufgeführt, die per Voreinstellung vergeben sind.

Falls Sie zwar grundsätzlich Farben nutzen, einzelne Elemente aus der oben dargestellten Liste aber nicht andersfarbig darstellen wollen, setzen Sie deren Farbwerte auf 0. Ein Beispiel hierzu ist SpamFilter=0; dann wird die Standard-Farbe ("Default") genutzt. Diese Möglichkeit besteht nicht bei den Elementen Background und SelectedBackground. Die Darstellung dieser beiden Elemente kann nur durch Angeben eines anderen vollständigen Farbwertes geändert werden. Die Farbwerte sind in hexadezimaler Schreibweise nach dem Schema 0xbbggrr aufgebaut, wobei bb den Anteil für Blau, gg den Anteil für Grün und rr den Anteil für Rot darstellen. Ein Beispiel hierzu: Der Eintrag "Error=0x0000ff" setzt die Farbe für Fehlermeldungen auf Rot. Beachte: Die vorstehend dargestellte Reihenfolge der Schreibweise ist gegenüber der üblicherweise verwendeten Schreibweise "rrggbb" umgekehrt. Falls Sie Änderungen an den Farben vornehmen, müssen Sie entweder MDaemon neu starten oder die Datei COLORS.SEM im Verzeichnis MDaemon's \APP\ erstellen, damit die Änderungen wirksam werden können.

Voreinstellungen für die Farben für Protokolleinträge

Background=0x000000 | Hintergrundfarbe, Schwarz
SelectedBackground=0xff0000 | Hintergrundfarbe für markierte Zeilen, Blau
Default=0xffffff | Standard-Textfarbe, Weiß
Processing=0x00ffff | Interne Verarbeitungsvorgänge und Parserdurchläufe, Gelb
DataIn=0x008040 | Vom Server der Gegenstelle eingehende Daten, Dunkelgrün
DataOut=0x00ff00 | Zum Server der Gegenstelle gesendete Daten, Hellgrün
Error=0x0000ff | Fehlermeldungen, Rot
TCPIP=0xff8000 | Vorgänge in Bezug auf TCP/UDP/DNS/PTR, Hellblau
SpamFilter=0x0080ff | Verarbeitung durch Spam-Filter, Orange
AntiVirus=0xdda0dd | Verarbeitung durch AntiVirus, Plum
DKIM=0xff00ff | Vorgänge in Bezug auf DKIM, Fuchsia
SPF=0x808080 | Vorgänge in Bezug auf Sender Policy Framework, Grau
Plugins=0x0080c0 | Alle durch Plugins gesendete Nachrichten, Braun
Localq=0x00ffff | Routing in der lokalen Warteschlange, Gelb
Spam=0x0080ff | Routing von Spam-Nachrichten, Orange
Restricted=0x40c0ff | Routing gesperrter Nachrichten, Hellorange
BlockList=0x808080 | Routing von Nachrichten auf der Sperrliste, Grau
Gateway=0x00ff00 | Routing von Gateway-Nachrichten, Hellgrün
Inboundq=0xff8000 | Routing eingehender Nachrichten, Hellblau
PublicFolder=0xdda0dd | Routing von Nachrichten in öffentlichen Ordnern, Plum

MDaemon v25.5.0 - November 2025. Copyright © 1996-2025. Alle Rechte vorbehaltend. MDaemon Technologies, Ltd.