## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.5

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Sacar de lista de espera | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

ETRN

Esta puerta de enlace es compatible con las solicitudes ETRN

Cuando se habilita este control MDaemon responderá a las peticiones ETRN hechas por hosts válidos en nombre del dominio para el que MDaemon está actuando como puerta de enlace de correo. El comando ETRN es una extensión SMTP que manda señales a un servidor que almacena correo para un dominio en concreto indicando que es momento de empezar a procesar el correo. Cuando MDaemon recibe una petición ETRN para un dominio, empezará inmediatamente a procesar el correo almacenado para envío usando transacciones SMTP subsecuentes. Tenga en cuenta que las sesiones de SMTP que emiten las peticiones ETRN no serán las que reciben ningún correo almacenado. MDaemon usará transacciones SMTP subsecuentes e independientes para enviar cualquier correo almacenado para el dominio. Esto preserva el sobre del mensaje y es más seguro. También debe notar que el host al que MDaemon remitirá cualquier correo almacenado puede que no empiece inmediatamente la recepción de dichos mensajes. ETRN sólo garantiza que el correo almacenado se pone en cola para envío. El proceso real de envío está sujeto a otras restricciones impuestas por el administrador y puede tener que esperar en la cola de salida para el siguiente proceso programado de envío de correo remoto. Debido a dichas limitaciones, recomendamos usar Transmisión bajo Demanda (ODMR) y su comando ATRN en lugar de ETRN. Este método no está soportado por todos los clientes y servidores, sin embargo, sólo estará disponible para clientes de dominio que use un servidor que lo permita. MDaemon soporta completamente ODMR tanto en el lado del cliente como en el del servidor.

| Por defecto MDaemon requiere que el host que se conecta emitiendo una petición ETRN se autentifique primero vía ESMTP AUTH utilizando la contraseña ATRN del Nombre de Dominio y Puerta de Enlace como credenciales de inicio de sesión. Si no desea requerir autenticación puede deshabilitarlo en Opciones desmarcando la opción el Desencolamiento ETRN requiere autentificación.

...entregar el correo almacenado a la IP del host que ha realizado la solicitud

Si selecciona esta opción hará que MDaemon envíe cualquier correo almacenado a la dirección IP de la máquina que ha hecho la petición ETRN. La máquina que ha realizado la petición debe estar ejecutando un servidor SMTP para recibir los mensajes.

...entregar a este dominio, [host] o IP

Este es el nombre de host, nombre de dominio, o dirección IP a la que el correo almacenado se enviará cuando se reciba y procese una petición ETRN. La máquina de destino debe estar ejecutando un servidor SMTP para recibir estos mensajes. Nota: cuando un nombre de dominio se especifica en esta opción, se usarán los registros A y MX, dependiendo de los resultados de DNS durante el envío. Si desea enviar los mensajes a un host particular, coloque el nombre del host entre corchetes (por ejemplo, [host1.ejemplo.net]) o especifique una dirección IP en lugar de un nombre de dominio. Registrar las credenciales AUTH Logon/Password requeridas para entregar en esa ubicación.

Puerto (omisión = 25)

Use esta casilla para especificar el puerto en el que el dominio de correo será procesado.

Si el dominio listado a continuación es local, tratarlo como si fuera externo

Active este control si el dominio es local, pero quiere que su correo sea tratado como si fuera remoto.

Peticiones ETRN requieren sesiones autentificadas

Al ejecutar peticiones ESMTP ETRN, esta opción se utilizará por omisión para requerir que el host que se conecta primero se autentifique utilizando un comando ESMTP AUTH. Cuando se encuentra habilitada esta opción, debe definir una contraseña de autentificación en la opción "Contraseña ATRN" abajo.

Deshabilite esta casilla si no desea requerir autentificación de hosts que hacen peticiones ETRN.

ATRN

Esta puerta de enlace es compatible con las solicitudes ATRN

Habilite esta opción si quiere que MDaemon responda a los comandos ATRN del dominio de la puerta de enlace. ATRN es un comando de ESMTP usando en la Transmisión bajo demanda (ODMR), que es actualmente el mejor método de retransmisión disponible para hospedaje de correo. Es superior a ETRN y otros métodos en el hecho que requiere autenticación antes de que el correo sea quitado de la cola y no requiere una dirección IP estática. Una dirección IP estática no es requerida porque el flujo de datos entre MDaemon y el dominio cliente es inmediatamente revertido y los mensajes se desencolan sin tener que realizar una nueva conexión, a diferencia de ETRN, que usa una conexión separada después de que el comando ETRN sea enviado. Este dominio cliente con una dirección IP dinámica (no estática) recolecta sus mensajes sin tener que usar POP3 o DomainPOP, puesto que el sobre original de SMTP es preservado.

| ATRN requiere una sesión que utilice el comando AUTH. Puede configurar las credenciales de autenticación en la pantalla Ajustes.

Permitir sólo una sesión ATRN a la vez

Marque esta casilla si desea restringir ATRN a una sesión a la vez.

Contraseña ATRN

Al utilizar ATRN para desencolar el correo de esta puerta de enlace, o cuando requiere autentificación vía la opción el desencolamiento ETRN requiere autentificación, e en la pantalla Ajustes, defina la contraseña ATRN de la puerta de enlace aquí.

Acceso

Respetar peticiones de desencolado desde estas IPs

Seleccione esta opción y MDaemon respetará peticiones ETRN/ATRN hechas desde cualquier IP enlistada en la lista de direcciones asociada.

Ignorar peticiones de desencolado desde estas IPs

Seleccione esta opción y MDaemon ignorará peticiones ETRN/ATRN hechas desde cualquier IP enlistada en la lista de direcciones asociada.

Agregar nueva IP

Para agregar una IP nueva a la lista simplemente regístrela en esta caja de texto y dé clic en el botón Agregar.

Eliminar

Dé clic en este botón para eliminar el registro seleccionado de la lista de direcciones IP.

MDaemon v25.5.0 - octubre 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.