## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.5

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Servicios de Correo | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Las opciones en esta pantalla controlan qué servicios de correo puede utilizar la cuenta: POP3, IMAP, MultiPOP y MDaemon Connector. El acceso al correo electrónico vía Webmail se controla en la pantalla de la opción Servicios Web. También contiene campos para especificar opcionalmente las credenciales de acceso al Host Inteligente para la cuenta.

Servicios de Correo

Habilitar acceso POP3 (Post Office Protocol v3)

Cuando se selecciona esta casilla, la cuenta de correo se puede accesar vía Post Office Protocol v3 (POP3). Virtualmente todos los clientes de correo soportan este protocolo.

...pero solo desde IPs de la LAN

Seleccione esta casilla si desea permitir que la cuenta sea accesada vía POP3 solamente cuando el usuario se conecta utilizando direcciones IP de la LAN.

Habilitar recolección de correo MultiPOP

Marque esta casilla si desea permitir que la cuenta utilice MultiPOP. MultiPOP permite al usuario recolectar mensajes de otras cuentas de correo, mantenidas en otros servidores de correo.

Habilitar acceso IMAP (Internet Message Access Protocol)

Cuando se selecciona esta casilla, la cuenta de correo se puede accesar vía Internet Message Access Protocol (IMAP). IMAP es más versátil que POP3, permitiendo que el correo se maneje en el servidor y se accese utilizando múltiples clientes. La mayor parte de los clientes de correo soportan este protocolo.

...pero solo desde IPs de la LAN

Seleccione esta casilla si desea permitir que la cuenta sea accesada vía IMAP solamente cuando el usuario se conecta utilizando direcciones IP de la LAN.

...habilitar acceso desde Outlook Connector (requiere IMAP)

Dé clic en esta opción si desea permitir que la cuenta se conecte utilizando MDaemon Connector. Nota: esta opción solo estará disponible cuando se haya activado soporte para MDaemon Connector en su servidor.

Restringir acceso SMTP a solo IPs de la LAN

Marque esta casilla si desea restringir el acceso solamente a IPs de la LAN. Esto impedirá que las cuentas envíen correo a menos que se encuentren conectada a su red. Si la cuenta intenta enviar correo desde una IP externa la conexión será rehusada y cerrada.

Acceso a Host Inteligente

Login/contraseña del host inteligente

Si se encuentra habilitada la opción Permitir autentificación por cuenta en la pantalla Entrega en Configuración » Ajustes de Servidor y desea utilizar autentificación por cuenta con esta cuenta en lugar de utilizar las credenciales especificadas en esa pantalla, entonces defina aquí la credenciales opcionales para el host inteligente. Si no desea utilizar autentificación por cuenta para esta cuenta, deje esta opción en blanco.

MDaemon v25.5.0 - octubre 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.