## Um diese Site zu betrachten, müssen Sie JavaScript aktivieren.

# MDaemon Messaging Server 23.0

- Fensterinhalt verkleinern
- Größere Schriftgröße | Kleinere Schriftgröße
- Seiten-Kopfzeile ausblenden
- Ausklappbaren Text einblenden
- Druckversion
- Permalink-URL speichern

Einstellungen zum Protokoll | Scrollen Zurück Oberste Ebene Weiter Mehr

Optionen zum Protokoll

Protokoll "All" erstellen

Diese Option bewirkt, dass ein Sammelprotokoll mit dem Dateinamen "*-all.log" angelegt wird, in das alle zu protokollierenden Aktivitäten gesammelt eingetragen werden.

SMTP-Aktivität protokollieren

Mit dieser Option werden alle SMTP-Verbindungen protokolliert, in denen MDaemon Nachrichten sendet und empfängt.

POP3-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle POP-Verbindungen protokolliert, über die die Benutzer Post vom Server abrufen.

DomainPOP-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die gesamte DomainPOP-Aktivität protokolliert.

MultiPOP-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die gesamte MultiPOP-Aktivität protokolliert wird.

IMAP-Aktivität protokollieren

Hiermit werden auch die IMAP-Verbindungen der Benutzer im Systemprotokoll erfasst.

Plugin-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle Aktivitäten der Plugins protokolliert.

RAS-Aktivität protokollieren

Hiermit protokolliert MDaemon alle Meldungen des DFÜ-Netzwerks oder der RAS. Diese Informationen helfen bei der Fehlersuche bei DFÜ-Verbindungen.

Filter-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die Aktivität der Host- und IP-Filter im Systemprotokoll protokolliert.

Minger-Aktivität protokollieren

Hiermit wird die Aktivität des Minger-Servers im Systemprotokoll protokolliert.

System-Aktivität protokolliert

Hiermit werden die System-Aktivitäten protokolliert.

Routing-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle Verarbeitungsvorgänge für Eingangs-, lokale und Extern-Warteschlangen protokolliert.

Active-Directory-Aktivität protokollieren

Hiermit werden die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Active Directory protokollieren.

MTA-STS/TLS-Berichte protokollieren

Hierdurch werden die Aktivitäten im Zusammenhang mit SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) protokolliert.

Aktivität des Zeitplans protokollieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Aktivität des Zeitplans zu protokollieren.

Webmail-/HTTP-/IM-Aktivität vollständig protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die gesamte Aktivität von Webmail, des HTTP-Servers und des MDaemon Instant Messengers protokolliert wird. Ist diese Option abgeschaltet, so werden die Protokolldateien für Webmail und HTTP zwar noch erstellt, sie enthalten aber nur noch die Start- und Beendigungszeiten für Webmail. Andere Informationen für Webmail, HTTP und IM werden in den Dateien dann nicht mehr vermerkt.

AntiVirus-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktionen von AntiVirus protokolliert werden.

Aktivität des Spam-Filters protokollieren

Diese Option bewirkt, dass alle Aktionen des Spam-Filters aufgezeichnet werden.

Aktivität der DNS-Sperrlisten protokollieren

Diese Option bewirkt, dass MDaemon auch die gesamte Aktivität der Sperrlistenlisten für DNS protokolliert. Aus diesem Protokoll lassen sich die Gegenstellen, die als gesperrt protokolliert wurden, besonders leicht ersehen.

Nachrichtenverarbeitung protokollieren

MDaemon führt gelegentlich umfangreiche Auswertungen und Parserfunktionen durch, um festzustellen, an welchen Empfänger eine Nachricht zugestellt werden muss. Falls diese Vorgänge ebenfalls protokolliert werden sollen, muss diese Option gesetzt sein.

Aktivität des Inhaltsfilters protokollieren

Diese Option veranlasst MDaemon, alle Aktionen des Inhaltsfilters im Systemprotokoll aufzuzeichnen.

Aktivität des MDaemon Connectors protokollieren

Diese Option bestimmt, ob die Aktivität des MDaemon Connectors protokolliert werden soll.

"SMTP-Sondierungen" protokollieren

Diese Option bewirkt, dass SMTP-Verbindungen auch dann protokolliert werden, wenn die Gegenstelle keine Nachrichten überträgt (also den Befehl DATA nicht sendet).

Fehlgeschlagene Anmeldungen protokollieren

Hiermit werden fehlgeschlagene Versuche zur Echtheitsbestätigung protokolliert.

RAW-Aktivität protokollieren

Hiermit werden die Verarbeitungsvorgänge für RAW-Nachrichten protokolliert.

MDaemon-Nachrichtenvorgänge protokollieren

Hiermit werden die Verarbeitungsvorgänge für Nachrichten in MDaemon protokolliert.

LDAP-Aktivität protokollieren

Hiermit werden alle LDAP-Vorgänge protokolliert.

SPF-Aktivität protokollieren

Diese Einstellung bewirkt, dass die SPF-Abfragen und ihre Ergebnisse protokolliert werden.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die SPF-Aktivität protokolliert werden soll, kann die Protokollierung durch diese Einstellung auf jene Fälle beschränkt werden, in denen während der DNS-Abfrage wirklich SPF-Daten gefunden wurden. Die erfolglosen Abfragen, die keinerlei SPF-Daten ergeben, werden dann nicht protokolliert.

DKIM-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktivität der DomainKeys-Identified-Mail (DKIM) protokolliert wird.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die Aktivität der DKIM protokolliert wird, bewirkt diese Option, dass die Aktivität nur protokolliert wird, wenn DNS-Daten gefunden werden.

DMARC-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktivität der DMARC-Leistungsmerkmale protokolliert wird.

...aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die Aktivität der DMARC-Leistungsmerkmale protokolliert wird, bewirkt diese Option, dass die Aktivität nur protokolliert wird, wenn DNS-Daten gefunden werden.

VBR-Aktivität protokollieren

Diese Option bewirkt, dass die Aktivität der Zertifizierung von Nachrichten protokolliert wird.

…aber nur, falls DNS-Daten gefunden werden

Falls die Aktivität der Zertifizierung von Nachrichten protokolliert wird, bewirkt diese Option, dass die Aktivität nur protokolliert wird, wenn DNS-Daten gefunden werden.

MDaemon v23.0.0 - März 2024. Copyright © 1996-2024. Alle Rechte vorbehaltend. MDaemon Technologies, Ltd.